铜陵市XX仓库工程

	一、工程概况与特征

	工 程 概 况

	建筑面积
	16013.55m2
	层数
	框架结构2层，钢结构1层

	框架结构面积
	1987.68m2
	钢结构面积
	14025.87m2

	计价模式
	工程量清单计价
	工程开竣日期
	/

	工程造价（元）
	28618053.62
（不含暂列金额）
	造价类别
	最高投标限价

	计价依据
	1、2018版安徽省建设工程计价依据。
税金执行安徽省《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7号）按9%计取。
材料执行2019年第4期《铜陵工程造价》及市场参考价。

	工 程 特 征

	建
筑
工
程

	基础
	1、垫层为100厚C15商品砼。
2、基础梁为C25商品砼。
3、独立基础C25商品砼。

	
	墙梁柱板
	1、柱：C25商品砼。
2、梁、板为：C25商品砼。
3、构造柱、过梁、圈梁、压顶为C25。

	
	钢结构
	钢梁、钢柱采用Q345B

系杆、支撑及抗风柱为Q235B。

	
	墙   体
	±0.000以下砖基础采用MU15页岩煤矸石烧结实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑
±0.000以上内、外墙采用MU10页岩煤矸石烧结空心砖，M5水泥砂浆砌筑。

	
	门   窗
	钢制防火卷帘门、钢制门、铝合金推拉窗：窗框90系列，5+9+5中空安全玻璃

	
	屋   面
	刚性屋面：40厚C20细石混凝土,内配筋Φ4@150双向,设分格缝≤6000X6000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏、10厚水泥砂浆保护层、干铺无纺聚脂纤维布一层、4厚高分子防水卷材、20厚1:3水泥砂浆找平、40厚挤塑聚苯板(B1级)、20厚1:3水泥砂浆找平、轻集料混凝土找坡层,最薄处30厚、4厚高分子防水卷材、20厚1:3水泥砂浆找平

钢板屋面：0.53mm厚CC-750暗扣式镀铝锌钢板,镀铝锌量为165g/m2、 100mm厚玻璃纤维棉单面铝箔防潮层,密度16kg/m2、 双向钢丝网,网孔大小300mm*300mm

	装
饰
工
程

	楼地面
	地面：原土打夯、300mm厚碎石垫层、180mm厚C30泵送商品砼底板内配HPB400φ14@150双层双向钢筋(含后浇板带C35泵送商品砼及后浇带附加钢筋)、40mm厚C20细石混凝土面层、素水泥浆结合层一道、20厚1：3水泥砂浆一道、12厚1:2水泥白石子磨光

	
	外墙装饰
	砌体外墙面：20厚1:2水泥砂浆面、10厚AB无机纤维真空保温板、聚合物砂浆界面剂或801胶素水泥浆一遍、5厚抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网布、蓝灰色外墙真石漆

钢板墙面：0.53厚WA850竖向彩色压型钢外板,PE涂层,彩钢板均做接地处理;

、50厚玻璃纤维棉保温带单面铝箔防潮层,密度6kg/m2、0.47mm厚PE涂层内衬板。

	
	内墙装饰
	楼梯间墙面：内墙乳胶漆两道、刮白水泥腻子二遍、8厚1:2水泥砂浆面、12厚1:3水泥砂浆底 、素水泥浆结合层一道,内掺3%108胶、墙面满铺钢板网(钢丝网)  

卫生间墙面：面层为内墙瓷砖（300*600）、10厚1:2水泥砂浆压光、10厚1:1:4混合砂浆底、刷界面剂  

房间墙面：内墙乳胶漆两道、刮白水泥腻子二遍、10厚1:2水泥砂浆压光、10厚1:1:4混合砂浆底、刷界面剂 

仓库内墙：内墙乳胶漆两道、刮白水泥腻子二遍、8厚1:2水泥砂浆面、12厚1:3水泥砂浆底 

	
	天棚装饰
	楼梯间天棚：内墙乳胶漆两道、刮白水泥腻子二遍、3厚1:2.5水泥砂浆找平

、5厚1:3水泥砂浆打底、素水泥浆结合层一道,内掺3%108胶

卫生间天棚：满刮水性腻子二遍、3厚1:2.5水泥石灰砂浆分层抹平、5厚1:3水泥石灰砂浆打底、素水泥浆结合层一道,内掺3%108胶。

房间天棚：内墙乳胶漆两道、满刮水性腻子二遍、3厚1:2.5水泥石灰砂浆分层抹平、5厚1:3水泥石灰砂浆打底、素水泥浆结合层一道,内掺3%108胶

	安
装
工
程
	给、排水
	室内给水管道（钢塑复合管，PPR管）、室内雨水、虹吸雨水、室内污废水管道、室外给水，室外排水。

	
	电气照明
	配电系统，照明系统，防雷接地系统。

	
	暖通
	通风设备

	
	消防
	火灾自动报警系统及联动系统，室内消火栓系统。


	二、工程造价指标

	费用名称
	单位工程造价（元）
	合计（元）

	
	土建、装饰工程
	安装工程
	

	分部分项工程项目费
	23077453.29
	2261448.06
	25338901.35

	措施项目费
	269382.01
	15571.42
	284953.43

	不可竞争费
	604793.6
	26446.69
	631240.29

	税金（9%）
	2155646.6
	207311.95
	2362958.55

	工程造价合计（元）
	26107275.5
	2510778.12
	28618053.62

	平米造价合计（元）
	1630.32
	156.79
	1787.11

	占总造价比例（%）
	91.23
	8.77
	100


	三、人工及主要用料消耗指标


	工料名称
	单位
	数量
	平米指标
	工料名称
	单位
	数量
	平米指标

	人工
	工日
	27272.67
	1.7
	煤矸石空心砖
	m3
	912.4
	0.057

	钢筋
	t
	219.192
	0.013
	钢结构型材
	t
	696.15
	0.043

	预拌砂浆
	m3
	847.5
	0.053
	管材（排水）
	m
	1242.46
	0.07 

	商品砼
	m3
	3289.98
	0.205
	电线（电气）
	m
	18477.03
	1.15

	压型钢板墙面
	m2
	6647.04
	0.41
	钢板屋面
	m2
	13172.3
	0.82


